**Pielikums Nr.4**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2017/135/AK

 Nolikumam

*2.daļas Tehniskā specifikācija – Tehniskā*

*piedāvājuma forma*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Lauksaimniecības tehnikas piegāde LLU MPS “Pēterlauki” vajadzībām ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros*

id.Nr. LLU/2017/135/AK

**2.daļa: Izmēģinājumu sējmašīna**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

*Informācija pretendentiem:*

1. Pretendents kolonā*“Pretendenta piedāvājums”*norāda piedāvātās preces marku, modeli un sniedz precīzu piedāvātās preces tehnisko aprakstu.
2. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību.
3. Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci, tās aprīkojumu un tās tehniskajiem parametriem. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma priekšmets un pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces marka, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **IZMĒĢINĀJUMU SĒJMAŠĪNA – 1 gab.** | **Marka: \_\_\_\_\_\_\_,** **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Uzkares sistēma - trīs punktu uzkares sistēma. | */jānorāda precīzs**tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Riteņi - 5.00x15 Riteņa platums ne lielāks kā 13 cm. |  |
| 1.3. | Piedziņa – mehāniska. |  |
| 1.4. | Reduktors - ar 60 pārnesumiem. |  |
| 1.5. | Lauciņu garums - iespēja sēt lauciņus 2 – 32 m garumā. |  |
| 1.6. | Piedāvātās sējmašīnas vadības sistēmai sējas procesa kontrolei PDS- E vai ekvivalentai ir jānodrošina: * iespēju kontrolēt dalītāja rotācijas ātrumu (jānodrošina ne mazāk kā 3 ātrumi);
* iespēju uzstādīt laiku (sek.), cik ilgi cilindrs tiek apturēts paceltā stāvoklī;
* elektrisko kontroles paneli (12volti);
* elektrības kabeļi vadības sistēmai;
* elektrības kabeļi savienojumam ar traktoru.
 |  |
| 1.7. | Sējas platums - no 135 līdz 145 cm.Sējas rindiņu skaits – 10 rindiņas. |  |
| 1.8. | Koniskais sēklas sadalītājs. |  |
| 1.9. | Sēklu sadalīšanas mehānisma uz 10 un 4 rindiņām. |  |
| 1.10. | Centrafūgas sēklu dalītājs ar adapteri dažādu graudu daudzumam un izmēram. |  |
| 1.11. | Jānodrošina piedāvātajai sējmašīnai atbilstošs cilindru komplekts:1. cilindrs ar diametru 22 mm,
2. cilindrs ar diametru 40 mm,
3. cilindrs ar diametru 60 mm.
 |  |
| 1.12. | Elektromagnēts piltuves pacelšanai, papildus manuālā pacelšana.  |  |
| 1.13. | Dubultā pacelšana rapša sēklām. |  |
| 1.14. | Antistatiskā piltuve rapša un zālāja sēklām. |  |
| 1.15. | Konusa un lentas aizsargs no vēja un lietus, izstrādāts no caurspīdīga materiāla. |  |
| 1.16. | Automātiskā slīpuma  kompensācijas sistēma ar sensoriem līdz 15% slīpuma. |  |
| 1.17. | Diski - 10 Green plain vai ekvivalenta tipa dubultie diski ar piespiedējriteni un zariem. |  |
| 1.18. | Maisa turētājs priekš izlietotiem maisiņiem vai trauciņiem. |  |
| 1.19. | Kopējais sējmašīnas svars – ne vairāk kā 750 kg. |  |
| **2.** | **Papildus prasības:** |  |
| 2.1. | Piegādājot izmēģinājumu sējmašīnu, jāiesniedz sekojoša tehniskā dokumentācija latviešu valodā:* ekspluatācijas instrukcija;
* rezerves daļu katalogs;
* servisa plāns;
* darba drošības instrukcija.
 | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Garantijas laiks ne mazāk kā 36 mēneši no Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. | *Pretendenta piedāvātais**garantijas laiks* |
| 2.3. | Pretendentam jānodrošina garantijas laikā plānotās tehniskās apkopes veikt Pasūtītāja norādītajā piegādes adresē.  | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina sējmašīnas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU MPS “Pēterlauki”, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieka apmācība (vismaz 2 h) darbam ar piedāvāto sējmašīnu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas sējmašīnas piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

Pretendenta pārstāvja

amats, vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-1)