**Pielikums Nr.5**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2018/111/AK

Nolikumam

*3.daļas Tehniskā specifikācija – Tehniskā*

*piedāvājuma forma*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Precīzās mežsaimniecības un mežkopības aprīkojuma piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4./17./I/003 ietvaros*

id.Nr. LLU/2018/111/AK

**3.daļa: Analītiskie svari**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

*Informācija pretendentiem:*

1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
2. Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, pasūtītāja izvirzītās minimālās**  **tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Analītiskie svari – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Maksimālā slodze (svars) 520g (±10g) | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2. | Minimālā svēršanas vērtība nepārsniedz 0.1mg. |  |
| 3. | Atkārtojamība nepārsniedz 0.2mg. |  |
| 4. | Linearitāte (testa slodze) nepārsniedz ±0.5 mg. |  |
| 5. | Stabilizācijas laiks ne lielāks par 4 s. |  |
| 6. | Darbības temperatūra no +5 līdz +40°C. |  |
| 7. | Antistatisks svēršanas kameras pārklājums |  |
| 8. | Iebūvēts jonizators paraugu statiskās elektrības likvidēšanai |  |
| 9. | Melnbalts LCD displejs. |  |
| 10. | Jānodrošina vismaz šādu mērvienību iestatīšana: g, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, %. |  |
| 11. | Vismaz USB un RS232 interfeiss. |  |
| 12. | Iebūvēta iekšējā atmiņa |  |
| 13. | Ārējais datu logeris, kas paredzēts svēršanas datu un parametru uzglabāšanai, gadījumos, kas svarus nav iespējams savienot ar datoru.  Ārējā datu logera ietilpība vismaz 5000 svēršanas rezultāti |  |
| 14. | Specializēta programmatūra, kas paredzēta svēršanas rezultātu pārsūtīšanai un apstrādei uz datora ar Windows 10 Pro vai ekvivalentu programmatūru. Pretendentam jānodrošina programmatūras instalēšana uz pasūtītāja datora. |  |
| 15. | Automātiska iekšējā kalibrēšanas sistēma. |  |
| 16. | Pārvalks aizsardzībai pret putekļiem. |  |
| 1.7. | Svaru ārējie izmēri: ne vairāk kā 260x500 mm, augstums ne vairāk kā 350 mm. |  |
|  | Iestatītas funkcijas: dažādu mērvienību iestatīšana, dinamiskā svēršana un dinamiskā diferenciālā svēršana. |  |
|  | **Komplektācijā ietilpst:**  Komplektācijā ietilpst svari, aprīkojums blīvuma noteikšanai, specializēta programmatūra datu pārsūtīšanai un apstrādei uz datora, pārvalks aizsardzībai pret putekļiem, ārējais datu logeris. Nepieciešamie strāvas un ierīču savienojuma kabeļi. |  |
|  | Pretendentam jānodrošina pasūtītājs ar piedāvātās preces lietošanas instrukciju latviešu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu) |  |
|  | Portatīvais dators ar nepieciešamo biroja programmatūras nodrošinājumu piedāvājumā **nav jāiekļauj**.  *Pasūtītājs veiks atbilstošu portatīvā datora ar biroja programmatūru iegādi Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Portatīvā datora iegāde tiks veikta šīs projekta finansējuma sadaļas ietvaros).* |  |
| 19. | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 19.1. | Pretendentam pie piedāvājuma jāiesniedz piedāvāto ierīču ražotāju tehniskā dokumentācija angļu vai/un latviešu valodā, kas apliecina piedāvāto ierīču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, noformētu atbilstoši nolikuma 1.5.2.punkta nosacījumiem. | *Jāiesniedz prasītā dokumentācija* |
| 19.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 19.3. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.   * *Līguma izpildē ietilpst: preces piegāde un funkcionalitātes pārbaude.* | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 19.4. | Pretendentam jānodrošina preces piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 19.5. | Pretendentam jānodrošina preces sakomplektēšanu un funkcionalitātes pārbaude. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 19.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi un funkcionalitātes pārbaude Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar **drošu elektronisko parakstu**. [↑](#footnote-ref-1)