**INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK**

**NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 19.01.2015.**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 19.01.2015. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa ***„Dažādu velkmes skapju un laminārā boksa piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”****,* id.Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK nolikumā un tā pielikumā.

**Konkursa nolikumā un tā pielikumā tika veikti sekojoši grozījumi:**

1. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

*1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt* ***līdz 2015.gada 18.februārim plkst.11.00*** *LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.*

1. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.6.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

*1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā* ***2015.gada 18.februārī plkst.11.00****. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.*

1. Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.3.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” teksts izteikts šādā redakcijā:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Dažādu velkmes skapju un laminārā boksa piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 18.februārim* *plkst. 11.00”***

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma 1.5., 2.5., 3.5. un 4.5.punkti izteikti sekojošā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Velkmes darba telpas raksturojums | Ierīces sastatņu veidošanai (12-13 mm) | 9 – 12 gab. |
| Ūdens pievade | Vismaz 1 ūdens izvads ar 3 pieslēgumiem ar atsevišķiem vārstiem |
| Pievienojami pie aukstā ūdens caurules h=500 mm un 50 mm no sienas |
| Kanalizācija | Pieslēgums kanalizācijas sistēmai |
| Apgaismojums | Vismaz 2 gaismas ķermeņi ( ieteicamas luminiscējošās lampas) |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma 1.7., 2.7., 3.7., 4.7., 5.7. un 6.7.punkti izteikti sekojošā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Velkmes apakšējā daļa | Apakšējā daļā skapīši ķimikāliju novietošanai | |
| Stumjamas vai veramas durvis | Vismaz 2 |
| Stingrs plaukts | 1 |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma 1.10., 2.11., 3.10., 4.10., 5.10. un 6.10.punkti izteikti sekojošā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| Atbilstība standartiem | Velkmes skapim ir jāatbilst LVS EN 14175 standartam vai ekvivalentam. *Piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgi apstiprinājumi un testēšanas protokolu paraugi. Šiem dokumentiem ir jābūt apstiprinātiem un akceptētiem, ko veikusi kompetenta un sertificēta neatkarīga organizācija, kas ir pārliecinājusies, ka velkmes skapji patiešām atbilst LVS-EN 14175 punktiem 1, 2, 3 un 6.* |
| Piegādājot velkmes skapi, piegādātājam jāiesniedz attiecīgās iekārtas ražotāja veiktās testēšanas dokumentācija, atbilstoši standarta LVS-EN14175 – 3. un 6.punktam vai ekvivalentam. |
| Piegādātājam pēc piegādes un uzstādīšanas jānodrošina attiecīgās iekārtas testēšana, atbilstoši LVS-EN 14175 standarta 4.punktam vai ekvivalentam. Pēc testēšanas jāiesniedz Pasūtītājam dokuments, kas to apliecina. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma 2.4.punkta: *Gaisa plūsmas raksturojums* apakšpunkts: *Nosūcamā gaisa kapacitāte* izteikts sekojošā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Gaisa plūsmas raksturojums | Nosūcamā gaisa kapacitāte | Vilkmes atvērumam velkmes skapī ir jābūt vismaz 250mm, nodrošinot minimālo vilkmi 200 m3/h slēgtā pozīcijā un maksimālo vilkmi 330 m3/h apmērā atvērtā pozīcijā |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” 1.daļas Tehniskā piedāvājuma 2.10.punkts izslēgts.