**Pielikums Nr.3**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2017/136/AK

 Nolikumam

*Tehniskā specifikācija – Tehniskā*

*piedāvājuma forma*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko*

*resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un*

 *ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros*

id.Nr. LLU/2017/136/AK

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS** *(ar 15.02.2018. grozījumiem)*

*Informācija pretendentiem:*

1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
2. Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma priekšmets un pasūtītāja izvirzītās tehniskais apraksts** | **Pretendenta piedāvājums***/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Trinokulārs stereo mikroskops Nr.1 – 1 komplekts** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Kopējais palielinājums: robežās vismaz no 7x līdz 45x  | */jānorāda piedāvātās**preces tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Zoom diapazons: robežās vismaz no 0.7 x līdz 4.5 x |  |
| 1.3. | Darba distance: vismaz 88 mm |  |
| 1.4. | Okulāri vismaz 10x/20mm |  |
| 1.5. | Gaismas avots: LED vismaz 3 W ar intensitātes kontroli |  |
| 1.6. | Dioptriju regulēšana: no – 5 līdz + 5  |  |
| 1.7. | Izmēri: ne vairāk kā 250 x 190 x 470 mm |  |
| 1.8. | Svars: ne vairāk kā 5.4 kg |  |
| **1.9.** | **Komplektā:**  |  |
| 1.9.1. | Trinokulārs stereo mikroskops (1 gab.) |  |
| 1.9.2. | 10 megapikseļu digitālā kamera (1 gab.) * Kameras izšķirtspēja: vismaz 3664 x 2748, pikseļu izmērs ne mazāks par 1.67µm x 1.67µm
* Jutība ne mazāka par 0,31 V/Lux-sekundē pie 550nm
* Interfeiss – USB 3.0 vai ekvivalents
* Komplektā ar datu ieguves un apstrādes programmatūru un kalibrācijas slaidu
 |  |
| 1.9.3. | c – mount adapteris kamerai, saderīgs ar 1. un 2.punktā piedāvāto mikroskopu (1 gab.) |  |
| 1.9.4. | Piemērota soma/čehols/bokss pārvadāšanai (1 gab.) |  |
| **2.** | **Trinokulārs stereo mikroskops Nr.2 – 1 komplekts** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_, Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1. | Okulāri: vismaz 10x/23mm | */jānorāda piedāvātās**preces tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | Okulāru slīpums: 450 ± 50 |  |
| 2.3. | Zoom proporcija: 1 : 6.7 |  |
| 2.4. | Zoom diapazons: vismaz robežās no 0.75 x līdz 5 x |  |
| 2.5. | Kopējais palielinājums: vismaz robežās no 15 x līdz 100 x |  |
| 2.6. | Darba distance: vismaz 110 mm, lielajā palielinājumā ne mazāka par 38 mm |  |
| 2.7. | Gaismas avots: LED vismaz 3 W, regulējamu intensitāti |  |
| 2.8. | Izmēri: ne vairāk kā 310 x 240 x 410 mm |  |
| **2.9.** | **Komplektā:** |  |
| 2.9.1. | Trinokulārs stereo mikroskops (1 gab.) |  |
| ~~2.9.2.~~ | *~~c – mount~~* ~~adapteris kamerai (1 gab.)~~ |  |
| 2.9.3. | Piemērota soma/čehols/bokss drošai pārvadāšanai (1 gab.) |  |
| **3.** | **Papildus prasības:** |  |
| 3.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais* *garantijas laiks*  |
| 3.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais* *piegādes laiks*  |
| 3.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde ~~un uzstādīšana~~ pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, Klīniskais institūts, K. Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |
| 3.4. | Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi ~~un uzstādīšanu~~ Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums* *par prasības izpildi* |

Pretendenta pārstāvja

amats, vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-1)