**PAPILDUS INFORMĀCIJA par** **uzdoto jautājumu un sniegtā atbilde**

**konkursam Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK**

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 28.07.2015. saņēma vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa *„Mēbeļu komplektu un krēslu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”* (id.Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK) nolikuma **4.daļas: Laboratorijas mēbeļu komplekts vispārīgajai augu valsts un dzīvnieku valsts izcelsmes produktu testēšanas laboratorijām sastāvošs no dažādiem laboratorijas galdiem un skapīšiem un 5.daļas: Laboratorijas mēbeļu komplekts mikrobioloģijas un biotehnoloģijas un hromatorgrāfijas laboratorijām sastāvošs no laboratorijas galdiem ar un bez skapīšiem** tehnisko specifikāciju.

***Vēstulē uzdotais jautājums:***

Iepirkuma 4.daļā 1.pozīcijā laboratorijas galdiem zemgalda skapīšus piedāvāt ar vienām vai divām veramām durvīm?

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **LABORATORIJAS GALDI ar skapīšiem (ar garumu 9 m) – 1 gab** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3.** | **Laboratorijas galda apakšējā daļa (skat.skici M 1:40)** |
| 1.3.1. | A. Kopējā sānu malas garums 9000 mm, kas sadalās sekojoši:1. 1000 mm skapītis ar divām veramām durvīm (I)
2. 2500 mm apakšējā daļa brīva,
3. 1000 mm skapītis ar divām veramām durvīm (II)
4. 1500 mm apakšējā daļa brīva;
5. 500 mm skapītis ar 4 atvilknēm (III),
6. 1500 mm apakšējā daļa brīva;
7. 1000 mm skapītis ar divām veramām durvīm (IV)

B. Katras daļas platums var variēt ± 50 mm (attiecas uz skapīšiem un apakšējās brīvās daļas platumu). C. Kopējā galda garuma atšķirība ± 30 mm. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.4.** | **Skapīši** |
| 1.4.1. | Skapīša (I, II, IV) izmēri (skat.skici) :1. platums 1000 mm (pielaide skat.1.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 1.4.2. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 1.4.3. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums  - ik pa 50 mm.
 |
| 1.4.4. | Durvis veramas (viendaļīgas)Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |

Tas pats jautājums arī  attiecībā uz 4.daļas 2.pozīciju.

Vai iepirkuma 5.daļā 1.un 2.pozīcijā katrā domātas 2 atsevišķas mēbeles?

1. LABORATORIJAS GALDI ar skapīšiem (ar garumu 1.2 m) – 3 gab.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.** | **Galdu izmēri** |
|  | 1. Darba virsmas augstums 900 mm
 |
| 1. Galda garums 1200 mm ± 30 mm
 |
| 1. Galda platums 900 mm ± 30 mm
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3.** | **Laboratorijas galda apakšējā daļa (skat.skici M 1:20)** |
| 1.3.1. | A. Kopējā sānu malas garums 1200 mm, kas sadalās sekojoši:1. 500 mm skapītis ar vienām veramām durvīm (I),
2. 700 mm apakšējā daļa brīva

B. Katras daļas platums var variēt ± 50 mm (attiecas uz skapīšiem un apakšējās brīvās daļas platumu). C. Kopējā galda garuma atšķirība ± 30 mm. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.5.** | **Skapīši** |  |
| 1.5.1. | Skaits: 1 gab. (I) |  |
| 1.5.2. | Materiāls: korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |  |
| 1.5.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim  1000mm  (pielaide skat.1.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm ,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |  |
| 1.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |  |
| 1.5.5. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums  - ik pa 50 mm.
 |  |
| 1.5.6. | Durvis veramas,  divdaļīgasViras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |  |
| 1.5.7. | Skapītis uz riteņiem (ar bremzi) |  |

***LLU sniegtā atbilde:***

Konkursa Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK nolikuma *4.daļas: Laboratorijas mēbeļu komplekts vispārīgajai augu valsts un dzīvnieku valsts izcelsmes produktu testēšanas laboratorijām sastāvošs no dažādiem laboratorijas galdiem un skapīšiem un un 5.daļas: Laboratorijas mēbeļu komplekts mikrobioloģijas un biotehnoloģijas un hromatorgrāfijas laboratorijām sastāvošs no laboratorijas galdiem ar un bez skapīšiem* tehniskās specifikācijas tiks precizētas (galda skapīšu konstrukcija un atvilķņu dziļums).

Iepirkumu komisija tuvākajā laikā veiks grozījumus konkursa Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK tehniskajās specifikācijās.

* **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.**
* Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv) sadaļā „Iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv).