**PAPILDUS INFORMĀCIJA IEPIRKUMAM Nr. LLU/2016/53/mi**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 25.05.2016. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par iepirkuma ***„Stereo mikroskopa, kameras un programmatūras piegāde LLU Augsnes un augu zinātņu institūta vajadzībām projekta „Augsnes ilgtspējīga izmantošana un mēslošanas risku mazināšana (AUGSNE)” (VP30) ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2016/53/mi) tehnisko specifikāciju.

**Vēstulē uzdotais jautājums:**

**“Maksimālā izšķirtspēja:** 4800 x 3600 pikseļi ar pikseļu pārslēgšanu”

Kas te nozīme “pikseļu pārslēgšana”? Jūs domājat izšķirtspējas maiņa?

**“Efektīvā attēlu izšķirtspēja**:

1. 4800x3600 (pikseļu pārslēgšana, 3CCD režīms)
2. 2400x4800  (pikseļu pārslēgšana, 3CCD režīms)
3. 1600x1200 (1x1, 3CCD režīms)
4. 800x600 (1x1)

800x600 (2x2)”

Te būs tieši tāds pats jautājums.

**Sniegtā atbilde:**

* *“pikseļu pārslēgšana”* nav tas pats, kas izšķirtspējas maiņa.
* *“pikseļu pārslēgšana”* ir specifisks tehnoloģisks risinājums, lai izmantojot 3 CCD režīmu iegūtu kvalitatīvāku attēlu.